附件

装配式建筑建筑安装工程增量成本调查表

地区： 市、州、县、区 填报时间： 年 月 日

项目名称
资金来源
联系人
联系电话
一、项目概况
建筑面（㎡）
装配率
预制率
结构形式
层数（地上）
建筑高度（m）
装配层层数
施工总工期
主体结构施工工期
建设单位
施工单位
PC构件

供应单位
PC构件是否自供
承包形式
预制构件类别
预制构件

总方量

（立方米）
二、装配式建筑建安工程增量成本
项目名称	传统建筑	装配式建筑	成本变化

（元/平方米）	备注
主要项目特征说明	单方造价

（元/平方米）	主要项目特征说明	单方造价

（元/平方米）
混凝土及钢筋混凝土工程	现浇混凝土部分
商品混凝土（C30）单价：
钢筋部分
钢筋（HPB33518-25）单价
装配式混凝土构件部分
例，叠合板（除税价）：信息价 元/m³；采购价 元/m³。
后浇混凝土部分
……可结合实际情况增补
小计
措施项目	模板部分
垂直运输部分
传统建筑使用塔吊型号；装配式建筑使用塔吊型号。
外脚手架
……可结合实际情况增补
小计
其他	砌筑工程
全装修
水电预埋等
外墙抹灰
……可结合实际情况增补
小计
合计
单方造价及成本增量均为除税价
三、装配式建筑政策奖励情况
政策文件名称及主要措施
政策奖励折算单方造价（元/平方米）

填报说明：

1.此表填报的装配式建筑仅限于装配式混凝土结构工程，不包括钢结构、木结构工程。

2.此表按单栋建筑信息填报，所选项目应具有代表性。

3.“资金来源”包括：国有投资、民营投资。

4.“装配率”指单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。

5.“预制率”指梁板柱墙楼梯飘窗阳台等主体结构中预制构件的应用比例，按混凝土体积比计算。

6.“结构形式”包括：框架结构、框剪结构、剪力墙结构。采用其他结构的，可按实际结构形式填报。

7.“承包形式”包括：施工总承包（构件非自供）、施工总承包（构件自供）、工程总承包（构件非自供）、工程总承包（构件自供）。

8.“预制构件类别”包括：（1）水平构件：叠合板、空调板、预制楼梯、预制梁、预制阳台等；（2）竖向构件：预制剪力墙、预制柱、预制飘窗等。

9.相关主材价格应在备注栏中注明信息价及实际采购价，按除税价格填写。“二、装配式建筑建安工程增量成本”中的装配式混凝土构件部分，按实际采购价格进行测算。

10.垂直运输机械应在备注栏中注明机械型号。